采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

**3.1.采购项目概况**

经调查，翠屏区红岩、新店等25座水库存在不同程度的白蚁危害，严重威胁水库安全、影响水库效益。为保障水库安全，充分发挥水库的功能效益，对以上水库进行白蚁防治

**3.2.采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 674,520.00

采购包最高限价（元）: 674,520.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | 其他服务 | 宜宾市翠屏区2024年水库白蚁防治等害堤动物防治技术项目 | 1.00（项） | 674,520.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**报价要求**

采购包1：

（1）报价要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 宜宾市翠屏区2024年水库白蚁防治等害堤动物防治技术项目 | / | / | 674,520.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**3.3.技术要求**

采购包1：

标的名称：宜宾市翠屏区2024年水库白蚁防治等害堤动物防治技术项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ★ | 一、技术和服务要求  1、喷洒药物必须为环保药物；  2、严格按规定管理和使用药物，防治过程中的所有安全责任一概由承包方自行承担；  3、防治效果质量保障：白蚁防治效果达到 99%以上，蚁源区效果达到 95%以上；  4、指派专人负责做好工程日志，详细记录每日施工进度和效果；  5、接受业主监管督导，及时协调工作中遇到的问题；  6、质量保证：保证质量 3 年，在工程保质期内每年定期进行跟踪服务，保证水库主、副坝体在合同期内无蚁害情况下运行，在保证期内发现新生蚁害免费防治。  7、现场管理及竣工资料要求：（1）布放诱杀一体箱、诱杀包及设置毒土层、防蚁毒沟，由业主委派验收人员现场验收，拍照并做好现场记录，经双方签字确认；（2）严格按照合同规范技术要求或白蚁实施方案进行操作，如有特殊情况应及时向业主反映，并及时协调处理；（3）资料保证完善，（包括竣工验收申请、施工合同、施工管理工作报告、现场施工签证单、现场施工照片、完工结算表、白蚁防治药物证、白蚁防治资质证书等）待完工后制定成册交付业主。  8、具体防治方法：  （1）地表施药  根据情况对各水库坝区范围内凡是有白蚁活动及危害地方，施用高效低毒的灭蚁药剂，因为该药是一种慢性传染药，如有少量的白蚁中毒即可相互传染，使大批的白蚁相继中毒死亡。  施工位置：各水库坝区及管理所周边  施工方法：采用人工用以喷雾器全面喷洒，蚁患范围内无遗漏区域。  使用药物：吡虫淋  药物浓度：10%  （2）布放诱杀一体箱  设药饵诱杀，根据蚁害密度，采取不同计量投放。  施工位置： 有白蚁危害区域、及管理所  技术要求：诱杀一体箱长22厘米，直径15厘米，埋入地下深度30厘米。  施工方法：在设计范围内，在制作好的箱内放入白蚁喜食的材料和诱杀药物并按要求埋入地下。  使用药物：氟铃脲诱杀饵。  （3）布放诱杀包  施工位置： 有白蚁危害区域、及管理所  技术要求：用锄头或者铁锹挖坑埋入地下即可，每堆放置4至8包。  施工方法：在设计范围内，采用人工开挖并按要求埋入地下。  使用药物：0.5%氟虫腈诱杀饵。  （4）设置毒土层  施工位置：各水库大坝坝体  施工方法：按排距-孔距=0.5米-1米呈梅花状密集布孔，用药液灌注浸透的方法建立毒土无蚁区。  技术要求：孔深0.3米—0.5米，每孔灌注药液大于2升，分2-3次灌注。  使用药物：吡虫淋  药物浓度：10%  （5）设置防蚁毒土沟  施工位置：各水库大坝坝体  施工方法：在容易有白蚁侵入坝体的坝边区域开挖深0.4米-0.5米，宽是深的1至1.2倍防蚁沟，在沟底灌注白蚁防治药液，然后回填土层，回填土需要用白蚁防治药剂湿透并夯实填平防蚁沟，用药液灌注浸透的方法建立毒土无蚁区。  技术要求：沟深0.4米-0.5米，沟宽0.4至0.5米。回填土需白蚁防治药液湿透，回填土需夯实。  使用药物：吡虫淋  药物浓度：10%  （6）根据《农药管理条例》相关规定，供应商在本项目实施过程中使用的防治药物应具有以“白蚁”为防治对象的农药三证（①农药登记证；②生产批准证或生产许可证；③农药标准须提供证书复印件）（需提供承诺在开始实施时向采购人提供）。  二、安全要求  供应商须在响应文件中单独提供《安全承诺书》，承诺内容应包含但不限于以下内容：  1、承诺在白蚁防治期间，严格按照相关法律法规，明确安全责任，服从相关主管部门的日常管理和检查。  2、承诺对本单位白蚁防治人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证白蚁防治人员安全、规范操作。  3、承诺文明防治，设立现场安全负责人，保证白蚁防治人员和主管单位及第三方人员、财产安全。  4、如因防治服务发生任何意外或造成人员伤亡，所有损失由供应商全部负责。 |

**3.4.服务要求**

**3.4.1服务内容要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 要求名称 | 要求内容 |
| 无 | | | |

**3.4.2.商务要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 服务期限 | 政府采购合同签订生效后2个月内按采购人要求完成白蚁防治工作；服务期三年。竣工验收合格后三年内需每年定期进行跟踪服务，保证水库主、副坝体在合同期内无白蚁危害情况下运行，在服务期内发现新生白蚁危害免费防治。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 宜宾翠屏区，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收，同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与合同约定进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 支付约定 | 1、政府采购合同签订并进场实施后，达到付款条件，达到付款条件起15日内，据实情况说明为政府采购合同签订并进场实施后，达到付款条件之日起15个日历天内，采购人向成交供应商支付合同金额的50%  2、项目防治工作验收合格后，达到付款条件，达到付款条件起15日内，据实情况说明为项目防治工作验收合格后，达到付款条件之日起15个日历天内，采购人向成交供应商支付合同金额的50% |
| 6 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 |

**3.5.其他要求**

采购包1：

（一）每次付款前，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因成交供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。 （二）1、供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人及服务人员造成的损失由供应商承担(供应商应在响应文件中单独提供承诺函进行响应，格式自拟)。 2、供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中造成第三人伤亡的，所有损失由供应商全部承担（供应商应在响应文件中单独提供承诺函进行响应，格式自拟）。 3、采购人不组织集中踏勘现场，供应商需自行踏勘现场，并对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。 4、本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。 5、其它未尽事宜由采购人与成交人在采购合同中约定。